附件1：
区域性农业综合服务中心（蔬菜及食用菌类 农事）建设指引（试行）
一、基础设施建设 
1、建设农机库（棚）、农机维修中心及配件库、农资配送间、教学培训室等功能基础设施，基础设施建筑面积 300 平方米以上，能够保障生产作业服务有序开展。
2、蔬菜农事服务中心自身园区（基地）规模化种植面积 50 亩以上，食用菌农事服务中心自身园区（基地）规模化种植面积 1 万平方米。园区生产设施、道路及沟渠符合农机作业与通行条件。
   二、农机装备配置
   1、蔬菜农事服务中心配备农机装备 15 台（套）以上（含可调用农机具数量），覆盖动力机械、耕整、种植（播种、移栽）、田间管理（撒肥、植保、肥水管理）、采收搬运等作业环节。食用菌农事服务中心配备农机装备10 台（套）以上，覆盖基质搅拌、装袋（瓶）、灭菌、环境调控、搬运等作业环节。
   2、机具数量与服务能力相契合，自有农机具数量应占比70%以上；协议可调用周边农机具数量占比不超过30%，且签有规范的调用合作协议，农忙时可统一协调调用。
三、集中育（供）苗及初加工中心 
1、对于周边有蔬菜苗需求的，建设育（供）苗中心提供以蔬菜为主的统一育（供）苗服务，配置蔬菜育苗流水线等设备，设立播种生产车间、催芽室、育苗大棚及其他配套设施。对于周边有菌棒（包、瓶）需求的，建设菌棒（包、瓶）供应中心，提供菌棒（包、瓶）供应服务，设立接种室等设施。
   2、建设集中初加工中心，提供蔬菜、食用菌的冷藏、包装等初加工服务，设立分拣包装车间、冷藏库及其他初加工配套设施，配置冷藏、包装等设备。有预冷、清洗、烘干服务需求的，可配备预冷装备、清洗流水线、烘干机等设备。 
四、社会化服务能力建设
   1、蔬菜农事服务中心对周边同类种植户开展社会化服务，其中至少一个环节服务面积不低于100 亩。食用菌农事服务中心提供的菌棒（包、瓶）供应周边种植户种植面积不低于5万平方米。 
2、蔬菜农事服务中心应能够提供蔬菜生产耕整、种植（播 种、移栽）、田间管理（撒肥、植保）、收获、搬运、初加工等环节机械化作业服务。食用菌农事服务中心应能够提供基质搅拌、装袋（瓶）、灭菌、初加工等环节机械化作业服务。 
3、拥有相对稳定的机械化服务团队，制定作业收费标准，建立服务作业台账。
五、智能化信息化应用 
1、蔬菜农事服务中心配备的耕整、种植、施肥、植保、采收、搬运等不少于 3 个环节装备应安装智能监测终端，含机具识别、作业轨迹和作业场景抓拍；按需安装农用北斗辅助驾驶系统或自主导航系统；鼓励安装作业质量监测系统。 
2、蔬菜农事服务中心的智能管控平台具备设备管理、作业数据管理、作业信息溯源、服务数据分析、用户管理和可视化展示等功能，实现农机精准服务调用和智能管理。
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