附表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂水点位 | 县自来水公司胜利路水厂 | 凯发新泉自来水（灌云）有限公司 | 标准限值 |
| 监测日期 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | / |
| 菌落总数/ (CFU/mL) | 16 | 22 | 100 |
| 总大肠菌群/ (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群/ (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 色度 （铂钴色度单位） | 10 | 5 | 15 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | 0.3 | 0.3 | 1 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 7.56 | 7.54 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 二氧化氯/ (mg/L) | / | 0.1 | ≥0.1 |
| 游离氯/ (mg/L) | 0.3 | 0.005 | 液氯消毒的出厂水≥0.3 |
| 总硬度(以CaCO3 计)/ （ mg/L) | 264.8 | 284.5 | 450 |
| 耗氧量 (CODMn 法，以O2 )/(mg/L) | 1.7 | 1.6 | 3 |
| 溶解性总固体/ (mg/L) | 299 | 277 | 1000 |
| 氨氮（以N计）/ (mg/L) | 0.05 | 0.32 | 0.5 |
| 铬 (六价) (mg/L) | 0.005 | 0.006 | 0.05 |
| 砷/(mg/L) | 0.0002 | 0.0001 | 0.01 |
| 汞/(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 |
| 硒/(mg/L) | 0.0004 | 0.0005 | 0.01 |
| 铅/(mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | 0.01 |
| 镉/(mg/L) | <0.00002 | <0.00002 | 0.005 |
| 铜/(mg/L) | <0.02 | <0.02 | 1 |
| 铝/(mg/L) | 0.03 | 0.01 | 0.2 |
| 铁/(mg/L) | <0.02 | <0.02 | 0.3 |
| 锰/ (mg/L) | 0.09 | <0.005 | 0.1 |
| 锌/(mg/L) | 0.29 | <0.004 | 1 |
| 三氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.06 |
| 四氯化碳/(mg/L) | 0.0006 | <0.0003 | 0.002 |
| 挥发酚类（以苯酚计）/(mg/L) | 0.0003 | 0.0006 | 0.002 |
| 氟化物/(mg/L) | 0.61 | 0.62 | 1 |
| 氯化物/(mg/L) | 63.6 | 69.6 | 250 |
| 硝酸盐 (以N计)/(mg/L) | 3.5 | 2.8 | 10 |
| 硫酸盐/(mg/L) | 37.8 | 40.2 | 250 |
| 亚氯酸盐/(mg/L) | / | 0.13 | 0.7 |
| 氯酸盐/(mg/L) | / | 0.6 | 0.7 |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
| 氰化物/(mg/L) | 0.0005 | 0.0004 | 0.05 |
| 是否合格 | 合格 | 合格 | / |