附件2：
区域性农业综合服务中心（水产类农事）建设指引（试行）
一、基础设施建设 
1、建设农机库、农机维修中心及配件库、农资配送场所、教学培训室等基础设施，基础设施建筑面积300平方米以上，能够保障生产作业服务有序开展。
2、水产农事服务中心自身园区（基地）养殖面积 50 亩以上。园区生产设施、道路符合农机作业与通行条件。 
二、农机装备配置 
1、配备水产养殖机械装备不少于20 台（套），各环节机具数量与服务能力相契合。 
2、农机装备包括进排水、投饲、增氧、水质监测、水体消杀等环节，虾蟹养殖还包括分级分拣、捆扎等环节。
三、集中育（供）苗及初加工中心 
1、对周边有鱼苗、虾蟹苗需求的，建设育（供）苗中心，提供苗种服务，配置增氧、投饲、水质监测等装备及其他配套设施。 
2、建设初加工中心，提供水产品冷贮、包装等初加工服务，配置冷藏（冻）库、称重包装等设施设备。有分级分拣、捆扎、水草种管服务需求的，可配备分级分拣设备、河蟹捆扎机、水草栽植机、水草收（疏）割机等。
四、社会化服务能力建设 
1、对周边养殖户开展投饲、水体消杀、水草种管、分级分拣、捆扎等环节社会化服务，其中至少一个环节服务面积不低于100亩。
2、拥有相对稳定的机械化服务团队（含农用无人驾驶航空器操作人员），制定作业收费标准，建立作业服务台账。 
五、智能化信息化应用 
1、水产农事服务中心配备的投饲、增氧、水质监测、水草种管等装备，不少于3个环节应安装智能监测终端，根据不同环节采集机具识别、信息采集、作业轨迹/作业量和应用场景等相关信息；移动装备按需安装农用北斗辅助驾驶系统和自主导航系统；鼓励安装作业质量监测系统。
2、水产农事服务中心的智能化管控平台能实时监测养殖水体情况、机具设备运行状态，记录历史作业信息。
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